附件：

一、采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 门排 | 2 | 米 |
| 2 | 遥控器 | 6 | 个 |

二、其他要求

1. 电动门后期维修，厂家维修人员响应时间要求1个小时内到场；
2. 质保期：两年；
3. 进口门门体长10米，出口门门体长10米，共计20米，完全闭门状态不允许有空隙，高度1.7米，门体分段按现场实际需求分段；
4. 门排需采用优质铝合金制作而成，永不生锈、无焊接、整体造型美观大方，坚固耐用；
5. 电机220V电机铜锅轮铝合金精密压铸箱体，外观新颖，有良好散热性能；结构紧凑、性能稳定；启动力矩大，能适应频繁正反转；嵌入式热保装置，延长开门机使用寿命；良好的自锁性能，可手动解脱自锁实现手动开、关门；低温环境下正常工作；在组装无轨门开门机时，可实现一次解锁同时解脱两个机头自锁的动作；
6. 门体开启时，净空大，多片可折叠门体，关门到位占地空间小，门体段数做两段，门体做对开；
7. 门体底盘需安装工字钢路轨；
8. 产品配置需选红外防撞、防爬报警、防夹、紧急停止、手动离合、漏电保护安全防护功能；
9. 门体前面需安装滚动显示屏，运作时会滚动显示提示信息；
10. 门体上下框结构需采用独特的防雨、雪、沙尘进入设计，有效阻隔雨、雪、沙尘进入上下框内侧，确保恶劣环境情况不会影响门的正常使用；
11. 机头要安装有开、关门限位磁敏开关，每次开、关门到时位时门体能自动停止运行；
12. 上梁要有耐磨镶条设计，防止油漆磨损；
13. 隐藏式循环走线技术，确保用电安全，美观；
14. 进口、出口门各配三个遥控器。