|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **技术要求** | **备注** |
| 1 | 空调柜机 | 3 | 台 | 1、3P柜机冷暖两用、220V 2、全年能源消耗效率APF≥3.70 3、额定制冷量≥7200W 4、额定制热量≥8000W( 不含电辅加热) 5、额定制冷功率≤2200W 6、额定制热功率≤3000W(不含电辅加热) 7、电辅加热功率≤2500W  8、循环风量≥1100m³/h 9、空调外机噪音最大值≤57dB(A)  10、能效等级：二级或优于二级  11、变频  12、质保年限：6年或以上。 |  |
| 2 | 空调挂机 | 7 | 台 | 1、匹数：1.5匹；  2、类型：挂壁式空调；  3、能效等级:一级；  4、变频/定频:变频；  5、额定制热量（不含电辅加热）:4500W-5500W；  6、额定制冷量:3000W-4000W；  7、额定制热功率（不含电辅加热）:1150W-1350W；  8、额定制冷功率:700W-850W；  9、电辅加热功率:1000W-1100W；  10、质保年限：6年或以上。 |  |
| 备注：所有产品包含运输、安装、上楼、税收等，交货地点分别为共青城，按采购人指定地点交货。 | | | | | |