附件2：参数

1. 国内一线品牌 挂式 1P冷暖空调
2. 能效等级：1级
3. 制冷量≥3500W
4. 制冷功率≥800W
5. 制热量≥5000W
6. 制热功率≥1200W
7. 电辅热输入功率≥850W
8. 循环风量≥700m³/H
9. 质保期：六年

1.国内一线品牌 落地扇

2.能效等级：小于等于3级

3.高品质电机（纯铜）

4.三档风速 风速≥45m/min

5.机械款

6.左右摇头

7.网罩：金属材质

8.风量≥200m³/min

9.噪音≤35db(A)

10.额定功率≥50W

11.额定电压：220V

12.频率：50Hz

13.风扇高度≥1200mm、底座宽度≥350mm

14.质保期：一年